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INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível de água das barragens pertencentes ao Complexo Industrial de Uberaba, de modo a atender a obrigação estabelecida na lei estadual do Estado de Minas Gerais nº 23.291/2019, art. 14, VII, alínea “b”.


[bookmark: _Toc241695463]OBJETIVOS
O objetivo deste documento é apresentar para as lagoas pulmão A e B, Clarificação, SEP 1, SEP2 e SEP2A, as leituras realizadas no período de 01 de abril a 30 de setembro de 2026, a sua respectiva avaliação e comentário final sobre a condição da barragem.


[bookmark: _Toc241695464]APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE LEITURAS DOS INTRUMENTOS E NIVEL D’ÁGUA DO RESERVATÓRIO
Para obtenção das leituras há equipe dedicada e específica para o monitoramento das estruturas, que segue como diretrizes o manual de operação das lagoas pulmão A e B, clarificação, SEP 1, SEP2 e SEP2A.  A anotação de responsabilidade técnica do monitoramento está apresentada no Anexo 01, os registros das leituras dos instrumentos piezômetros (PZ), indicadores de nível d’água (INA) e nível do reservatório estão apresentados abaixo. Os valores apresentados para as leituras dos PZ’s e INA’s correspondem a distância entre topo do instrumento e o nível d’água. 






3.1 LAGOA PULMÃO A
Lagoa Pulmão A – PZ
	TAG
	PZ-311
	PZ-312
	PZ-312A
	PZ-321
	PZ-322-06
	PZ-2014
	PZ-3004

	Cota Topo (m)
	102,59
	101,82
	101,88
	101,89
	102,06
	101,99
	101,84

	Cota Fundo (m)
	95,29
	87,22
	93,1
	78,79
	92,38
	77,99
	90,69

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	Seco
	95,29
	94,82
	80,66
	92,93
	80,75
	Seco

	Mai/o26
	Seco
	95,11
	94,6
	80,82
	93,05
	80,76
	Seco

	Junho/26
	Seco
	94,82
	94,33
	80,91
	93,18
	80,69
	Seco

	Julho/26
	Seco
	94,72
	94,22
	80,9
	93,33
	80,56
	Seco

	Agosto/26
	Seco
	94,68
	94,14
	80,83
	93,44
	80,39
	Seco

	Setembro/26
	Seco
	94,42
	93,95
	80,65
	93,43
	80,2
	Seco


Lagoa Pulmão A - INA 
	TAG
	INA-2001
	INA-2012
	INA-3006
	PM-411
	PM-412
	PM-421-06

	Cota Topo (m)
	102,22
	101,73
	91,86
	102,09
	101,85
	101,71

	Cota Fundo (m)
	86,21
	90,74
	74,25
	96,23
	87,93
	77,55

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	92,68
	95,46
	78,78
	Seco
	91,22
	80,15

	Mai/o26
	92,60
	95,24
	78,91
	Seco
	90,64
	80,14

	Junho/26
	92,66
	94,95
	78,95
	Seco
	89,78
	80,06

	Julho/26
	92,63
	94,87
	78,92
	Seco
	89,58
	79,96

	Agosto/26
	92,51
	94,76
	78,77
	Seco
	89,46
	79,83

	Setembro/26
	92,93
	94,58
	78,61
	Seco
	89,31
	79,54


Lagoa Pulmão A - Nível do reservatório
	Elevação da crista 100,70m

	Cota nível de água (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	98,57
	2,13

	Mai/o26
	98,58
	2,12

	Junho/26
	98,53
	2,17

	Julho/26
	98,64
	2,06

	Agosto/26
	98,51
	2,19

	Setembro/26
	97,43
	3,27


3.2 LAGOA PULMÃO B
Lagoa Pulmão B – PZ
	TAG
	PZ-331A
	PZ-331B
	PZ-341-06
	PZ-431
	PZ-431A
	PZ-441-06
	PZ-522
	PZ-2018
	PZ-3007

	Cota Topo (m)
	92,06
	92,08
	91,16
	91,5
	91,83
	91,26
	95,94
	91,3
	91,75

	Cota Fundo (m)
	74,61
	74,84
	78,66
	80,95
	75,16
	78,79
	77,04
	70,4
	75,19

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	78,35
	78,56
	81,09
	Seco 
	78,67
	Seco
	77,67
	75,01
	Seco

	Mai/o26
	78,51
	78,81
	78,97
	Seco
	78,89
	Seco
	77,71
	75,13
	Seco

	Junho/26
	78,55
	78,86
	78,94
	Seco
	Manutenção
	Seco
	77,68
	75,14
	Seco

	Julho/26
	78,51
	78,82
	78,91
	Seco
	78,90
	Seco
	77,58
	75,07
	Seco

	Agosto/26
	78,37
	78,68
	78,91
	Seco
	78,77
	Seco
	77,40
	74,95
	Seco

	Setembro/26
	78,35
	78,54
	78,89
	Seco
	78,49
	Seco
	78,04
	74,88
	Seco



Lagoa Pulmão B – INA
	TAG
	INA-2015

	Cota Topo (m)
	91,65

	Cota Fundo (m)
	76,19

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	78,34

	Mai/o26
	78,42

	Junho/26
	78,39

	Julho/26
	78,31

	Agosto/26
	78,15

	Setembro/26
	78


Lagoa Pulmão B – N.A
	Elevação da crista 90,40m

	Cota nível de água (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	88,28
	2,12

	Mai/o26
	85,96
	4,44

	Junho/26
	86,25
	4,15

	Julho/26
	86,89
	3,51

	Agosto/26
	85,17
	5,23

	Setembro/26
	84,96
	5,44


3.3 LAGOA DE CLARIFICAÇÃO
Lagoa de Clarificação – PZ
	TAG
	PZ-352
	PZ-361
	PZ-362
	PZ-363
	PZ-451-06
	PZ-461
	PZ-462
	PZ-2019

	Cota Topo (m)
	81,57
	81,68
	81,95
	76,68
	82,57
	75,66
	75,25
	82,29

	Cota Fundo (m)
	74,49
	76,6
	74,84
	64,2
	71,65
	70,96
	68,72
	71,23

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	Seco
	77,32
	Seco
	68,24
	72,66
	Seco
	69,98
	Seco

	Mai/o26
	Seco
	77,11
	Seco
	68,16
	Seco
	Seco
	69,72
	Seco

	Junho/26
	Seco
	Seco
	Seco
	68,13
	Seco
	Seco
	69,69
	Seco

	Julho/26
	Seco
	Seco
	Seco
	68,09
	72,09
	Seco
	69,62
	Seco

	Agosto/26
	Seco
	Seco
	Seco
	68,05
	72,06
	Seco
	69,55
	Seco

	Setembro/26
	Seco
	Seco
	Seco
	68,03
	72,04
	Seco
	69,54
	Seco


Lagoa de Clarificação – INA 
	TAG
	INA-2022
	INA-2023
	INA-2024
	INA-3008

	Cota Topo (m)
	81,50
	76,03
	81,62
	81,61

	Cota Fundo (m)
	70,53
	65,1
	68,82
	70,72

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	Seco
	69,39
	Seco
	Seco

	Mai/o26
	Seco
	69,10
	Seco
	Seco

	Junho/26
	Seco
	69,00
	Seco
	Seco

	Julho/26
	Seco
	68,89
	Seco
	Seco

	Agosto/26
	Seco
	68,83
	Seco
	Seco

	Setembro/26
	Seco
	68,81
	Seco
	Seco



	TAG
	PMN-03B
	PM-21
	PM-22
	PMN-03
	PMN-10
	PMN-10B
	PMN-11
	PMN-11B

	Cota Topo (m)
	75,52
	74,45
	76,25
	75,4
	76,21
	76,24
	74,75
	74,73

	Cota Fundo (m)
	56,01
	66,99
	66,47
	59,53
	63,05
	60,07
	63,48
	58,99

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	67,22
	68,91
	68,56
	67,12
	67,98
	68,17
	69,79
	69,64

	Mai/o26
	67,18
	68,84
	68,37
	67,08
	67,97
	68,15
	69,72
	69,58

	Junho/26
	67,16
	68,87
	68,42
	67,07
	67,97
	68,17
	69,78
	69,63

	Julho/26
	67,13
	68,80
	68,29
	67,04
	67,94
	68,18
	69,69
	69,56

	Agosto/26
	67,08
	68,76
	68,24
	67,01
	68,00
	68,12
	69,62
	69,52

	Setembro/26
	67,08
	68,77
	68,22
	67,02
	68,00
	68,12
	69,66
	69,54


Lagoa de Clarificação – N.A
	Elevação da crista 80,40m

	Cota nível de água (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	76,03
	4,37

	Mai/o26
	75,91
	4,49

	Junho/26
	76,25
	4,15

	Julho/26
	76,06
	4,34

	Agosto/26
	75,54
	4,86

	Setembro/26
	75,71
	4,69




3.4 LAGOa SEP 1
Lagoa SEP 1 – PZ
	TAG
	PZ-122-06
	PZ-222-06
	PZ-213
	PZ-223-06
	PZ-244-06
	PZ-2002
	PZ-2003

	Cota Topo (m)
	102,09
	101,37
	101,97
	101,58
	101,99
	101,55
	101,81

	Cota Fundo (m)
	93,70
	94,15
	88,34
	79,28
	92,32
	80,43
	80,93

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	94,50
	95,54
	92,01
	88,13
	95,44
	86,54
	89,48

	Mai/o26
	94,50
	94,86
	91,97
	88,14
	95,12
	86,57
	88,81

	Junho/26
	94,46
	Seco
	91,70
	87,91
	94,91
	86,41
	88,04

	Julho/26
	94,45
	Seco
	91,47
	87,65
	94,72
	86,19
	87,41

	Agosto/26
	94,47
	Seco
	91,22
	87,37
	94,63
	85,95
	87,13

	Setembro/26
	94,47
	98,48
	91,05
	87,23
	95,22
	85,83
	87,26



Lagoa SEP 1 – INA
	TAG
	INA-3001
	INA-3002
	PM-222-06

	Cota Topo (m)
	102,05
	94,65
	101,49

	Cota Fundo (m)
	80,94
	83,75
	78,59

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	88,76
	89,40
	88,96

	Mai/o26
	88,09
	88,75
	88,74

	Junho/26
	87,32
	87,96
	88,29

	Julho/26
	86,54
	87,25
	87,86

	Agosto/26
	86,06
	86,82
	87,39

	Setembro/26
	86,23
	86,99
	87,25



Lagoa SEP 1 – N.A
	Elevação da crista 100,40 (m)

	Cota nível de água (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	98,49
	1,91

	Mai/o26
	98,21
	2,19

	Junho/26
	98,47
	1,93

	Julho/26
	98,34
	2,06

	Agosto/26
	98,59
	1,81

	Setembro/26
	99,18
	1,22



3.5 LAGOa SEP 2
Lagoa SEP 2 – PZ
	TAG
	PZ-142-06
	PZ-224-06
	PZ-242-06
	PZ-253
	PZ-2008
	PZ-3003
	PZ-3009
	PZ-3010

	Cota Topo (m)
	92,76
	92,92
	92,69
	79,68
	92,38
	92,93
	92,65
	92,55

	Cota Fundo (m)
	73,95
	75,22
	71,49
	65,37
	71,31
	67,28
	79,42
	67,41

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	74,54
	Seco
	72,04
	70,22
	72,24
	73,24
	80,34
	76,89

	Mai/o26
	74,33
	Seco
	71,86
	70,03
	72,11
	73,14
	80,46
	76,71

	Junho/26
	74,13
	Seco
	71,72
	69,92
	72,03
	73,04
	80,74
	76,51

	Julho/26
	Seco
	Seco
	71,69
	69,85
	72,68
	72,92
	80,40
	76,31

	Agosto/26
	Seco
	Seco
	Seco
	69,74
	72,48
	72,76
	80,44
	76,10

	Setembro/26
	Seco
	Seco
	71,94
	69,69
	72,50
	72,70
	80,65
	76,10



Lagoa SEP 2 – INA
	TAG
	INA-2004
	INA-2005
	INA-2007
	INA-2009
	INA-2010
	INA-2026

	Cota Topo (m)
	93,8
	93,98
	90,07
	80,77
	78,46
	92,40

	Cota Fundo (m)
	77,73
	77,96
	71,43
	69,73
	67,53
	65,93

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	82,18
	82,67
	74,51
	Seco
	68,43
	-

	Mai/o26
	82,75
	83,51
	74,82
	Seco
	68,62
	-

	Junho/26
	83,14
	83,60
	74,90
	Seco
	68,71
	-

	Julho/26
	83,41
	83,71
	75,16
	Seco
	68,88
	-

	Agosto/26
	83,85
	84,28
	75,24
	70,15
	69,42
	59,98

	Setembro/26
	84,57
	85,54
	75,39
	70,49
	69,66
	60,12


Lagoa SEP 2 – INA
	TAG
	PM-23
	PM-24
	PM-25
	PM-26
	PM-144A
	PM-231
	PM-252-06
	PMN-09
	PMN-09B

	Cota Topo (m)
	75,60
	79,01
	77,58
	89,29
	80,47
	95,76
	77,42
	78,98
	79,00

	Cota Fundo (m)
	66,14
	69,62
	69,40
	80,75
	74,33
	79,17
	61,20
	65,58
	61,74

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	68,54
	69,85
	69,87
	82,74
	Seco
	86,76
	69,93
	70,43
	70,40

	Mai/o26
	68,35
	Seco
	69,65
	82,48
	Seco
	86,77
	69,68
	70,20
	70,17

	Junho/26
	68,24
	Seco
	69,53
	82,17
	Seco
	86,50
	69,56
	70,09
	70,05

	Julho/26
	68,18
	Seco
	Seco
	81,89
	Seco
	86,15
	69,49
	70,00
	69,99

	Agosto/26
	68,15
	Seco
	Seco
	81,62
	Seco
	85,82
	69,33
	69,90
	69,86

	Setembro/26
	68,10
	Seco
	Seco
	81,67
	Seco
	85,68
	69,31
	69,84
	69,81


Lagoa SEP 2 – N.A
	Elevação da crista 91,50 (m)

	Cota nível de água (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	89,70
	1,7

	Mai/o26
	89,75
	1,75

	Junho/26
	89,77
	1,73

	Julho/26
	89,21
	2,29

	Agosto/26
	89,82
	1,68

	Setembro/26
	89,88
	1,62



3.6 LAGOA SEP 2A
Lagoa SEP 2A – PZ
	TAG
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-3

	Cota Topo (m)
	99,28
	99,31
	99,23

	Cota Fundo (m)
	81,36
	70,04
	82,53

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	84,05
	76,39
	Seco

	Mai/o26
	83,52
	75,20
	Seco

	Junho/26
	83,17
	74,12
	Seco

	Julho/26
	83,00
	73,46
	Seco

	Agosto/26
	82,77
	72,79
	Seco

	Setembro/26
	82,52
	72,24
	Seco



Lagoa SEP 2A – INA 
	TAG
	SP-03
	SP-10
	INA-01
	INA-02
	INA-03
	INA-04
	INA-05
	INA-06

	Cota Topo (m)
	82,02
	98,32
	98,91
	98,78
	98,88
	98,75
	98,79
	98,93

	Cota Fundo (m)
	69,09
	83,18
	95,19
	92,65
	90,47
	89,23
	87,56
	89,49

	Cota nível de água (m)

	Abril/26
	73,77
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco

	Mai/o26
	72,45
	84,31
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco

	Junho/26
	71,66
	84,00
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco

	Julho/26
	71,30
	83,84
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco

	Agosto/26
	70,70
	83,70
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco

	Setembro/26
	70,46
	83,68
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco



Lagoa SEP 2A – N.A
	Elevação da crista 97,50 (m)

	Cota nível de água (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	96,15
	1,35

	Mai/o26
	96,04
	1,46

	Junho/26
	95,98
	1,52

	Julho/26
	95,73
	1,77

	Agosto/26
	95,57
	1,93

	Setembro/26
	95,46
	2,04



[bookmark: _Toc241695465]ANÁLISE DAS LEITURAS
Baseado nos níveis d’água dos Indicadores dos Níveis de Água e Piezômetros, as leituras dos instrumentos estão dentro dos valores admissíveis para a condição estável para as lagoas A e B, Clarificação, SEP1, SEP2 e SEP2A do complexo industrial de Uberaba.
A análise das leituras dos níveis de água dos reservatórios também indica valores em normalidade para a estabilidade das estruturas.














[bookmark: _Toc241695466]ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MONITORAMENTO GEOTÉCNICO MOSAIC FERTILIZANTES























ART de Obra e Serviço – Lagoa Pulmão A
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ART de Obra e Serviço – Lagoa Pulmão B
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ART de Obra e Serviço – Lagoa de Clarificação
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ART de Obra e Serviço – Lagoa SEP 1
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ART de Obra e Serviço – Lagoa SEP 2
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ART de Obra e Serviço – Lagoa SEP 2A

[image: ]
image2.png
‘Docusign Emelope 1. 07SECEDS 6541.8A3.816A GES16EE2680.

‘ ARSI CREA-MG

‘Conseiho Regional de Engenharia & Agronomia de Minss Gersis

+ st T

pagina i

ART OBRA / SERVICO
N° MG20265123203

mciAL

Tk ot GHOENHERD LSTRESTA KGR A

[estapese s

Corplarane s pSTRTO SR

. oo sz
e mt s

v s ECREA-MG





image3.png
‘Docusign Envelope D 073ECEQ6-5841-8A31-818A SES156EE2080 Pagina 11

- . anTonA / seRvico
STTIMITIAT CREA-MG | ARrosma/ seavice

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronoria de Minss Gerais

i
[ —
Tt ENGESERD ELETRCSTA CHGEHEIRO CL o s
[

i et

i, WOSAG FERTLEANTES Pk LT corps mam wssornss

[ ————————

i ot e A 57 A 3 AT, T
i s o 1375, 4 g s 8-GO P PO s e
e o s e s e b o § P e i o
g xR et PECSON IS s o T RSN TE o RGP o S v G AT ¢
oo o CREAMG, £ s s, 5 o i o e, C s o . ok
e L N U S
o et e T i e 7L i
= e -

S NOCACASo ENro BE LSS

B N (e

24072026 | 0749 POT

Ty ——





image4.png
‘Docusin Envelope D: O73ECE06 SB41-0A31-£18A SES1SEEE2080 pagina

PR . anr osma/ senvico
ST RIS CREA-MG | Aarosea  seavico

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronoria de Minss Gerais

i
[ —
Tt ENGESERD ELETRCSTA CHGEHEIRO CL o s
[

i et

i, WOSAG FERTLEANTES Pk LT corps mam wssornss

[ ————————

RESPoNAE. T CHED PN TORARENTS CETEENED A LACEA O LARIIEAG A 03 CoNPLERE WU TRALCE LR

i ot e A 57 A 3 AT, T
i s o 1375, 4 g s 8-GO P PO s e

e o s e s e b o § P e i o

e e e e o e
oo o CREAMG, £ s s, 5 o i o e, C s o . ok
L e S o G o S 4 T

i a3 i 98- e L. e e e
= e -

S NOCACASo ENro BE LSS

B N (e

20072028 | 0749 0T ot R
ATt et o A, A o 0 T s Rt





image5.png
‘Docusign Envelope 1D 07SECE06.6641-8A31. 8184 GEG1SGEE2680 Pagina 1

onsabiidade Técaica - ART - ART 0BRA / SERVICO
e R it asis7r. CREA-MG N° MG20265123431

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronoria de Minss Gerais

i
[ —
Tt ENGESERD ELETRCSTA CHGEHEIRO CL o s
[

i et

i, WOSAG FERTLEANTES Pk LT corps mam wssornss

[ ————————

i ot e A 57 A 3 AT, T

i s o 1375, 4 g s 8-GO P PO s e
e o s e s e b o § P e i o

o e 7 s e e
=

S NOCACASo ENro BE LSS

B N (e

20072028 | 0749 0T ot R
ATt et o A, A o 0 T s Rt

e e ERCREAMG




image6.png
ocusign Envelope 1. 73ECE065041-8A31 8184 SEBISAEE2000 pagina

" onsabiidade Técaica - ART - ART 0BRA / SERVICO
e R it asis7r. CREA-MG No MG20265123444

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronoria de Minss Gerais

i
[ —
Tt ENGESERD ELETRCSTA CHGEHEIRO CL o s
[
i et
i, WOSAG FERTLEANTES Pk LT corps mam wssornss

[ ————————

i ot e A 57 A 3 AT, T
i s o 1375, 4 g s 8-GO P PO s e
e o s e s e b o § P e i o
g xR et PECSON IS s o T RSN TE o RGP o S v G AT ¢
o e o CREAMG, s, . s
A I DR

o e 370
=

S NOCACASo ENro BE LSS

[ —— (oo s szn

20072028 | 0749 0T ot R
ATt et o A, A o 0 T s Rt





image7.png
‘Dloousign Enwelops K STIECENS 41 SAM-IAA-REN SREE20 Pagina 11

onsabiidade Técaica - ART - ART 0BRA / SERVICO
e asish CREA-MG et

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronoria de Minss Gerais
i

[ —
Tt ENGESERD ELETRCSTA CHGEHEIRO CL o s
[

i, WOSAG FERTLEANTES Pk LT corps mam wssornss

[ ————————

i ot e A 57 A 3 AT, T

i s o 1375, 4 g s 8-GO P PO s e
e o s e s e b o § P e i o
g xR et PECSON IS s o T RSN TE o RGP o S v G AT ¢

=

S NOCACASo ENro BE LSS

24072026 | 0749 POT

ATt et o A, A o 0 T s Rt





image1.png
Mosaic

l.’ Fertilizantes





