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INTRODUÇÃO
O presente relatório os resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível de água das barragens pertencentes ao Complexo Minero-Químico de Araxá, de modo a atender a obrigação estabelecida na lei estadual do Estado de Minas Gerais n° 23.291/2019, art. 14, VII, alínea “b”.
[bookmark: _Toc198630929]OBJETIVOS
O objetivo deste documento é apresentar para as estruturas A, E, F, B2, B5, B6, A0 e B1B4 as leituras realizadas no período de 01 de Abril de 2026 a 30 de Setembro de 2026, a sua respectiva avaliação e comentário final sobre a condição da barragem.
[bookmark: _Toc198630930]APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE LEITURAS DOS INTRUMENTOS E NIVEL D’ÁGUA DO RESERVATÓRIO
Para obtenção das leituras há equipe dedicada e específica para o monitoramento das estruturas, que segue como diretrizes o manual de operação das estruturas A, E, F, B2, B5, B6, A0 e B1B4.  A anotação de responsabilidade técnica do monitoramento está apresentada no Anexo 01, os registros das leituras dos instrumentos piezômetros (PZ), indicadores de nível d’água (INA) e nível do reservatório estão apresentados abaixo. Os valores apresentados para as leituras dos PZ’s e INA’s correspondem a cota do nível d’água do instrumento. 
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BARRAGEM B2
Piezômetros
	TAG
	PZ-505
	PZ-01
	PZ-02
	PZ-03
	PZ-04

	Cota de topo (m)
	1024,92
	1011,89
	1011,89
	1021,48
	1023,91

	Cota de fundo (m)
	970,44

	994,81

	968,45

	971,48

	988,50


	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-505
	PZ-01
	PZ-02
	PZ-03
	PZ-04

	Abril 2026 
	1006,819
	1006,860
	1007,370
	1007,040
	1006,860

	Maio 2026 
	1006,529
	1006,320
	1007,000
	1006,750
	1006,430

	Junho 2026 
	1006,369
	1006,110
	1006,820
	1006,550
	1006,230

	Julho 2026
	1006,209
	1005,960
	1006,660
	1006,340
	1006,030

	Agosto 2026
	1006,079
	1005,900
	1006,570
	1006,200
	1005,930

	Setembro 2026
	1006,009
	1005,920
	1006,510
	1006,110
	1005,870


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-501
	INA-502
	INA-503
	INA-504
	INA-505
	INA-506
	INA-507
	INA-508

	Cota de topo (m)
	1016,77
	1020,37
	1017,41
	1019,22
	1018,55
	1017,04
	1019,71
	1016,59

	Cota de fundo (m)
	980,79

	979,21

	993,91

	996,71

	988,10

	995,27

	989,23
	995,44

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-501
	INA-502
	INA-503
	INA-504
	INA-505
	INA-506
	INA-507
	INA-508

	Abril 2026 
	1007,490
	1007,990
	1007,130
	1007,551
	1007,480
	1006,990
	1008,550
	1008,050

	Maio 2026 
	1007,190
	1007,670
	1006,670
	1006,851
	1006,770
	1006,510
	1008,300
	1007,490

	Junho 2026 
	1007,070
	1007,540
	1006,520
	1006,671
	1006,550
	1006,330
	1008,190
	1007,400

	Julho 2026
	1006,830
	1007,280
	1006,280
	1006,431
	1006,300
	1005,970
	1007,980
	1007,140

	Agosto 2026
	1006,570
	1006,990
	1006,010
	1006,111
	1006,000
	1005,650
	1007,710
	1007,250

	Setembro 2026
	1006,470
	1006,860
	1005,910
	1006,071
	1005,910
	1005,570
	1006,600
	1006,730


Nível do reservatório

	Elevação da crista
	1022,00 (m)


	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	1005,53
	16,47

	Maio 2026
	1005,02
	16,98

	Junho 2026 
	1004,91
	17,09

	Julho 2026
	1004,99
	17,01

	Agosto 2026
	1005,11
	16,89

	Setembro 2026
	1005,38
	16,62


BARRAGEM B5
Piezômetros
	TAG
	PZ-318
	PZ-322
	PZ-327
	PZ-334
	PZ-337
	PZ-341
	PZ-342
	PZ-350

	Cota de topo (m)
	952,80
	954,24
	953,77
	960,25
	959,99
	960,54
	952,22
	932,39

	Cota de fundo (m)
	903,55
	904,14
	909,75
	947,19
	948,34
	934,28
	935,15
	887,25

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-318
	PZ-322
	PZ-327
	PZ-334
	PZ-337 A
	PZ-341
	PZ-342
	PZ-350

	Abril 2026 
	919,620
	910,300
	920,350
	seco
	seco
	939,750
	938,070
	899,097

	Maio 2026 
	919,640
	910,240
	920,410
	seco
	seco
	939,670
	937,880
	899,077

	Junho 2026 
	919,650
	909,560
	920,430
	seco
	seco
	939,610
	937,800
	899,077

	Julho 2026
	919,580
	910,190
	920,390
	seco
	seco
	939,340
	937,470
	899,037

	Agosto 2026
	919,520
	910,180
	920,310
	seco
	seco
	939,150
	937,280
	899,017

	Setembro 2026
	919,450
	910,170
	920,210
	seco
	seco
	938,940
	937,100
	898,997



	TAG
	PZ-351
	PZ-352
	PZ-353

	Cota de topo (m)
	921,92
	913,85
	942,18

	Cota de fundo (m)
	890,95
	892,80
	896,12

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-351
	PZ-352
	PZ-353

	Abril 2026 
	897,019
	896,129
	916,980

	Maio 2026 
	897,019
	896,079
	916,960

	Junho 2026 
	897,019
	896,129
	917,040

	Julho 2026
	897,069
	896,089
	916,800

	Agosto 2026
	897,099
	896,049
	916,470

	Setembro 2026
	897,089
	896,069
	916,390


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-304 A
	INA-306
	INA-308 A
	INA-310
	INA-316
	INA-317
	INA-319 A
	INA-320
	INA-321A

	Cota de topo (m)
	945,36
	931,82
	942,29
	931,94
	965,88
	965,68
	941,79
	931,75
	965,67

	Cota de fundo (m)
	907,96
	912,72
	907,781
	914,38
	950,54
	921,123
	930,76
	910,16
	917,07

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-304 A
	INA-306
	INA-308 A
	INA-310
	INA-316
	INA-317
	INA-319 A
	INA-320
	INA-321A

	Abril 2026 
	908,070
	seco
	seco
	seco
	seco
	928,333
	seco
	915,000
	922,670

	Maio 2026 
	908,100
	seco
	seco
	seco
	seco
	928,333
	seco
	914,980
	922,640

	Junho 2026 
	908,210
	seco
	seco
	seco
	seco
	928,183
	seco
	914,940
	922,570

	Julho 2026
	908,190
	seco
	seco
	seco
	seco
	928,163
	seco
	914,850
	922,540

	Agosto 2026
	908,140
	seco
	seco
	seco
	seco
	927,993
	seco
	914,740
	922,320

	Setembro 2026
	908,120
	seco
	seco
	seco
	seco
	928,013
	seco
	914,650
	922,270




	TAG
	INA-324A
	INA-326A
	INA-328
	INA-329
	INA-330A
	INA-333
	INA-336A
	INA-339
	INA-340

	Cota de topo (m)
	965,84
	965,22
	942,99
	931,93
	965,692
	960,36
	959,92
	960,64
	952,212

	Cota de fundo (m)
	917,07
	921,02
	917,54
	914,12
	941,362
	953,73
	953,29
	947,04
	943,872

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-324A
	INA-326A
	INA-328
	INA-329
	INA-330A
	INA-333
	INA-336A
	INA-339
	INA-340

	Abril 2026 
	920,170
	924,400
	918,600
	918,090
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Maio 2026 
	920,160
	924,360
	919,130
	917,850
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Junho 2026 
	920,140
	924,370
	919,060
	917,610
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Julho 2026
	920,290
	924,350
	918,850
	917,390
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Agosto 2026
	920,220
	924,310
	918,740
	917,090
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Setembro 2026
	920,190
	924,320
	918,550
	916,840
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco



	TAG
	INA-345
	INA-346
	INA-347
	INA-348
	INA-349
	INA-350
	INA-351
	INA-352

	Cota de topo (m)
	960,8
	914,211
	914,023
	942,46
	932,39
	922,02
	913,881
	942,23

	Cota de fundo (m)
	957,15
	901,991
	901,813
	898,55
	897,64
	896,78
	895,141
	911,48

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-345
	INA-346
	INA-347
	INA-348
	INA-349
	INA-350
	INA-351
	INA-352

	Abril 2026 
	seco
	seco
	902,173
	899,060
	seco
	seco
	896,131
	914,910

	Maio 2026 
	seco
	seco
	seco
	899,040
	seco
	seco
	896,101
	914,930

	Junho 2026 
	seco
	seco
	seco
	899,050
	seco
	seco
	896,081
	914,860

	Julho 2026
	seco
	seco
	seco
	899,100
	seco
	seco
	896,061
	914,800

	Agosto 2026
	seco
	seco
	seco
	899,100
	seco
	896,900
	895,761
	914,680

	Setembro 2026
	seco
	seco
	seco
	899,110
	seco
	896,920
	895,681
	914,580


Nível do reservatório

	Elevação da crista
	964,50 (m)


	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	959,36
	5,14

	Maio 2026
	959,31
	5,19

	Junho 2026 
	959,20
	5,30

	Julho 2026
	959,32
	5,18

	Agosto 2026
	959,16
	5,34

	Setembro 2026
	959,18
	5,32







BARRAGEM B6
Piezômetros
	TAG
	PZ-04A
	PZ-05
	PZ-06A
	PZ-07
	PZ-15A
	PZ-17
	PZ-18A

	Cota de topo (m)
	961,38
	966,48
	957,65
	928,77
	947,88
	957,66
	960,41

	Cota de fundo (m)
	908,14
	920,51
	915,65
	901,56
	913,23
	929,31
	937,34

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-04A
	PZ-05
	PZ-06A
	PZ-07
	PZ-15A
	PZ-17
	PZ-18A

	Abril 2026 
	917,991
	930,443
	919,926
	-
	919,012
	931,691
	937,713

	Maio 2026 
	917,971
	930,423
	919,906
	         -
	918,992
	931,661
	937,693

	Junho 2026 
	917,951
	930,373
	919,986
	-
	918,902
	931,611
	937,683

	Julho 2026
	917,921
	930,373
	919,910
	-
	918,812
	931,591
	937,653

	Agosto 2026
	917,901
	930,323
	919,850
	-
	918,732
	931,571
	937,643

	Setembro 2026
	917,921
	930,353
	919,750
	-
	918,792
	931,591
	937,663



	TAG
	PZ-19A
	PZ-20
	PZ-21
	PZ-22
	PZ-23
	PZ-24A
	PZ-25

	Cota de topo (m)
	966,36
	966,53
	966,44
	966,11
	957,59
	949,4
	941,39

	Cota de fundo (m)
	932,46
	943,91
	941,17
	945,33
	946,72
	938,55
	930,46

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-19A
	PZ-20
	PZ-21
	PZ-22
	PZ-23
	PZ-24A
	PZ-25

	Abril 2026 
	942,316
	949,018
	951,908
	952,960
	952,815
	944,670
	936,704

	Maio 2026 
	942,276
	948,958
	951,838
	952,840
	952,775
	944,600
	936,634

	Junho 2026 
	942,266
	948,898
	951,798
	952,960
	952,675
	944,460
	936,464

	Julho 2026
	942,280
	948,728
	951,590
	952,290
	952,520
	944,310
	936,324

	Agosto 2026
	942,310
	948,768
	951,660
	952,480
	952,350
	944,190
	936,034

	Setembro 2026
	942,220
	948,748
	951,600
	952,470
	952,440
	944,190
	935,984



	TAG
	PZ-26
	PZ-27A
	PZ-28
	PZ-29
	PZ-30
	PZ-31
	PZ-32
	PZ-33

	Cota de topo (m)
	928,75
	928,03
	916,66
	917,19
	939,69
	927,87
	930,44
	932,25

	Cota de fundo (m)
	917,93
	913,23
	903,31
	905,29
	921,78
	914,83
	920,27
	922,05

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-26
	PZ-27A
	PZ-28
	PZ-29
	PZ-30
	PZ-31A
	PZ-32
	PZ-33

	Abril 2026 
	924,185
	917,170
	914,325
	915,690
	923,889
	920,756
	924,720
	-

	Maio 2026 
	924,125
	917,090
	914,295
	915,690
	923,879
	920,746
	924,670
	-

	Junho 2026 
	924,025
	916,890
	914,215
	915,710
	923,839
	920,736
	924,580
	-

	Julho 2026
	923,980
	916,480
	914,180
	915,710
	923,769
	920,790
	924,480
	-

	Agosto 2026
	923,820
	916,260
	914,000
	915,470
	923,969
	920,520
	924,410
	-

	Setembro 2026
	923,850
	916,270
	914,100
	915,540
	923,769
	920,840
	924,460
	-




	TAG
	PZ-33A
	PZ-34
	PZ-35
	PZ-36
	PZ-37
	PZ-38
	PZ-39
	PZ-40

	Cota de topo (m)
	931,35
	956,34
	936,48
	947,82
	936,55
	948,88
	966,50
	955,62

	Cota de fundo (m)
	922,16
	934,41
	925,31
	934,72
	919,36
	936,49
	951,14
	940,24

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-33A
	PZ-34
	PZ-35
	PZ-36
	PZ-37
	PZ-38
	PZ-39
	PZ-40

	Abril 2026 
	923,525
	939,004
	926,295
	938,599
	935,659
	944,721
	957,564
	941,464

	Maio 2026 
	923,515
	938,994
	926,315
	938,569
	935,629
	944,681
	957,494
	941,474

	Junho 2026 
	923,495
	939,014
	926,315
	938,509
	935,469
	944,691
	957,244
	941,484

	Julho 2026
	923,625
	939,004
	926,280
	938,429
	935,409
	944,541
	956,694
	941,454

	Agosto 2026
	923,555
	939,014
	926,350
	938,389
	935,429
	944,471
	956,494
	941,434

	Setembro 2026
	923,595
	939,054
	926,390
	938,389
	935,420
	944,381
	955,924
	941,464


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-07A
	INA-10
	INA-11A
	INA-12
	INA-13
	INA-18

	Cota de topo (m)
	961,64
	966,41
	957,75
	955,78
	963,48
	966,53

	Cota de fundo (m)
	919,21
	933,45
	921,09
	921,76
	927,48
	944,55

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-07A
	INA-10
	INA-11A
	INA-12
	INA-13
	INA-18

	Abril 2026 
	932,679
	935,871
	923,470
	Seco
	930,281
	Seco

	Maio 2026 
	932,679
	935,851
	923,380
	Seco
	930,221
	Seco

	Junho 2026 
	932,669
	935,901
	923,540
	Seco
	930,111
	Seco

	Julho 2026
	932,659
	935,731
	923,550
	Seco
	929,951
	Seco

	Agosto 2026
	932,619
	935,661
	923,290
	Seco
	929,781
	Seco

	Setembro 2026
	932,639
	935,561
	923,460
	Seco
	929,821
	Seco



	TAG
	INA-21
	INA-23
	INA-24
	INA-25
	INA-26
	INA-27
	INA-28

	Cota de topo (m)
	945,54
	948,94
	956,14
	964,56
	966,63
	955,69
	957,31

	Cota de fundo (m)
	920,98
	922,58
	930,47
	939,71
	944,07
	943,65
	934,45

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-21
	INA-23
	INA-24
	INA-25
	INA-26
	INA-27
	INA-28

	Abril 2026 
	Seco
	Seco
	930,570
	Seco
	945,450
	945,870
	Seco

	Maio 2026 
	Seco
	Seco
	930,570
	Seco
	945,410
	945,790
	Seco

	Junho 2026 
	Seco
	Seco
	930,560
	Seco
	945,200
	945,660
	Seco

	Julho 2026
	921,640
	Seco
	930,570
	Seco
	944,900
	945,540
	Seco

	Agosto 2026
	921,770
	Seco
	930,560
	Seco
	944,980
	945,500
	Seco

	Setembro 2026
	921,750
	Seco
	930,520
	Seco
	944,780
	945,460
	Seco



	TAG
	INA-29
	INA-30
	INA-31
	INA-32
	INA-33
	INA-34

	Cota de topo (m)
	939,18
	957,36
	956,75
	930,43
	947,98
	935,96

	Cota de fundo (m)
	928,7
	936,86
	936,29
	922,87
	939,02
	925,75

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-29
	INA-30
	INA-31
	INA-32
	INA-33
	INA-34

	Abril 2026 
	928,850
	Seco
	937,680
	Seco
	939,250
	929,393

	Maio 2026 
	928,860
	Seco
	937,690
	Seco
	939,170
	929,383

	Junho 2026 
	928,830
	Seco
	937,750
	Seco
	939,320
	929,073

	Julho 2026
	928,860
	Seco
	937,790
	Seco
	939,320
	928,873

	Agosto 2026
	928,980
	Seco
	937,810
	Seco
	939,310
	928,973

	Setembro 2026
	929,060
	Seco
	937,870
	Seco
	939,310
	928,030



	TAG
	 INA-35
	INA-36
	INA-37
	INA-38

	Cota de topo (m)
	949,1
	941,34
	938,74
	936,44

	Cota de fundo (m)
	941,5
	932,68
	926,33
	927,02

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-35
	INA-36
	INA-37
	INA-38

	Abril 2026 
	944,170
	935,722
	926,792
	929,288

	Maio 2026 
	943,960
	935,712
	926,772
	929,278

	Junho 2026 
	943,590
	935,792
	926,722
	929,358

	Julho 2026
	943,360
	935,772
	926,722
	929,328

	Agosto 2026
	943,030
	935,732
	926,562
	929,298

	Setembro 2026
	943,000
	935,652
	926,612
	929,170


Nível do reservatório

	Elevação da crista
	965,00 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	960,30
	4,70

	Maio 2026 
	960,38
	4,62

	Junho 2026 
	960,31
	4,69

	Julho 2026
	960,41
	4,59

	Agosto 2026
	960,46
	         4,54

	Setembro 2026
	960,37
	4,63





BARRAGEM E
Piezômetros
	TAG
	PZ-403
	PZ-404
	PZ-406
	PZ-409
	PZ-410
	PZ-411
	PZ-412

	Cota de topo (m)
	965,74
	971,28
	965,70
	965,59
	973,00
	972,96
	966,53

	Cota de fundo (m)
	955,89
	955,93
	953,75
	954,51
	932,95
	963,91
	960,53

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-403
	PZ-404
	PZ-406
	PZ-409
	PZ-410
	PZ-411
	PZ-412

	Abril 2026 
	957,920
	958,830
	957,830
	956,740
	955,290
	Seco
	Seco

	Maio 2026 
	957,820
	958,630
	957,730
	956,630
	955,210
	Seco
	Seco

	Junho 2026 
	957,710
	958,470
	957,740
	956,620
	955,180
	Seco
	Seco

	Julho 2026
	957,500
	958,240
	957,450
	956,630
	955,110
	Seco
	Seco

	Agosto 2026
	957,640
	958,360
	957,560
	956,700
	955,110
	Seco
	Seco

	Setembro 2026
	958,190
	960,420
	958,230
	957,230
	955,470
	Seco
	Seco


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-401
	INA-407
	INA-408
	INA-411
	INA-412
	INA-413

	Cota de topo (m)
	971,11
	970,88
	965,57
	966,89
	972,99
	972,87

	Cota de fundo (m)
	962,11
	962,59
	959,32
	961,43
	955,08
	954,93

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-401
	INA-407
	INA-408
	INA-411
	INA-412
	INA-413

	Abril 2026 
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	960,959
	959,199

	Maio 2026 
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	960,429
	958,939

	Junho 2026 
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	959,819
	958,639

	Julho 2026
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	959,499
	958,439

	Agosto 2026
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	959,709
	960,219

	Setembro 2026
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	962,589
	960,289


Nível do reservatório
	Elevação da crista
	972,10 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	969,93
	2,17

	Maio 2026 
	969,65
	2,45

	Junho 2026 
	968,48
	3,63

	Julho 2026
	967,41
	4,69

	Agosto 2026
	969,23
	2,87

	Setembro 2026
	969,77
	2,33




BARRAGEM F 
Piezômetros
	TAG
	PZ-602B
	PZ-603
	PZ-604
	PZ-605

	Cota de topo (m)
	992,88
	985,46
	985,659
	985,689

	Cota de fundo (m)
	973,95
	974,54
	974,669
	974,659

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	PZ-602B
	PZ-603
	PZ-604
	PZ-605

	Abril 2026 
	977,160
	976,460
	975,409
	975,419

	Maio 2026 
	976,850
	976,080
	975,159
	975,169

	Junho 2026 
	975,700
	975,120
	Seco
	Seco

	Julho 2026
	975,200
	974,740
	Seco
	Seco

	Agosto 2026
	976,740
	976,190
	975,269
	975,199

	Setembro 2026
	976,930
	976,410
	975,419
	975,369


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-601A
	INA-602B
	INA-604
	INA-605
	INA-607
	INA-608
	INA-609

	Cota de topo (m)
	992,583
	992,84
	984,78
	992,52
	995,52
	995,43
	1002,6

	Cota de fundo (m)
	984,313
	982,96
	979,9
	977,09
	976,85
	974,33
	967,69

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-601A
	INA-602B
	INA-604
	INA-605
	INA-607
	INA-608
	INA-609

	Abril 2026 
	984,813
	985,460
	Seco
	Seco
	979,170
	978,160
	977,920

	Maio 2026 
	984,753
	985,360
	Seco
	Seco
	979,190
	978,160
	977,630

	Junho 2026 
	984,463
	985,040
	Seco
	Seco
	978,530
	977,080
	976,930

	Julho 2026
	984,383
	984,990
	Seco
	Seco
	978,470
	976,940
	976,790

	Agosto 2026
	Seco
	984,600
	Seco
	Seco
	978,910
	977,590
	977,370

	Setembro 2026
	Seco
	985,82
	Seco
	Seco
	979,490
	978,240
	978,030



	TAG
	INA-610
	INA-611
	INA-612
	INA-613

	Cota de topo (m)
	993,004
	985,56
	993
	1002,171

	Cota de fundo (m)
	972,104
	969,69
	972
	966,821

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	INA-610
	INA-611
	INA-612
	INA-613

	Abril 2026 
	977,004
	976,330
	976,830
	978,621

	Maio 2026 
	976,624
	975,960
	976,650
	978,541

	Junho 2026 
	975,634
	974,970
	975,420
	977,461

	Julho 2026
	975,514
	974,770
	975,200
	977,231

	Agosto 2026
	976,044
	975,350
	975,940
	978,011

	Setembro 2026
	977,044
	976,310
	976,840
	979,181



Nível do reservatório

	Elevação da crista
	1003,00 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	990,63
	12,37

	Maio 2026 
	989,78
	13,22

	Junho 2026 
	989,39
	13,61

	Julho 2026
	989,11
	13,89

	Agosto 2026
	991,03
	11,97

	Setembro 2026
	990,83
	12,17



BARRAGEM A 
Piezômetros
	TAG
	PZ-702
	PZ-703
	PZ-704

	Cota de topo (m)
	975,84
	977,23
	976,8

	Cota de fundo (m)
	964,84
	960,85
	956,65

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	PZ-702
	PZ-703
	PZ-704

	Abril 2026 
	965,740
	965,780
	965,750

	Maio 2026 
	965,600
	965,630
	965,630

	Junho 2026 
	965,440
	965,450
	965,480

	Julho 2026
	965,310
	965,330
	965,270

	Agosto 2026
	965,270
	965,260
	965,230

	Setembro 2026
	965,280
	965,310
	965,320









Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-701
	INA-702
	INA-703

	Cota de topo (m)
	977,23
	975,2
	971

	Cota de fundo (m)
	966,07
	954,3
	961,2

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	INA-701
	INA-702
	INA-703

	Abril 2026 
	966,250
	965,680
	965,720

	Maio 2026 
	966,200
	965,520
	965,560

	Junho 2026 
	Seco
	965,380
	965,410

	Julho 2026
	Seco
	965,280
	965,110

	Agosto 2026
	Seco
	965,230
	965,010

	Setembro 2026
	Seco
	965,340
	965,430



Nível do reservatório
	Elevação da crista
	976,20 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	971,78
	4,42

	Maio 2026 
	971,76
	4,44

	Junho 2026 
	971,78
	4,42

	Julho 2026
	971,75
	4,25

	Agosto 2026
	971,77
	4,23

	Setembro 2026
	971,78
	4,22


BARRAGEM A0
Piezômetros
	TAG
	PZ-101
	PZ-102
	PZ-103
	PZ-104
	PZ-106
	PZ-110

	Cota de topo (m)
	908,49
	903,23
	908,41
	903,02
	908,45
	903,13

	Cota de fundo (m)
	901,42
	896,74
	895,41
	887,85
	890,31
	888,05

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	PZ-101
	PZ-102
	PZ-103
	PZ-104
	PZ-106
	PZ-110

	Abril 2026 
	Seco
	897,313
	895,490
	891,942
	890,531
	892,142

	Maio 2026 
	Seco
	897,153
	895,430
	891,792
	Seco
	891,862

	Junho 2026 
	Seco
	897,103
	895,430
	891,752
	Seco
	892,172

	Julho 2026
	Seco
	897,033
	895,460
	891,712
	Seco
	891,812

	Agosto 2026
	Seco
	896,993
	895,460
	891,692
	Seco
	891,782

	Setembro 2026
	Seco
	897,053
	Seco
	891,702
	Seco
	891,862



	
	TAG
	PZ-113
	PZ-114
	PZ-115
	PZ-116
	PZ-117
	PZ-118

	Cota de topo (m)
	902,96
	902,88
	895,32
	895,08
	895,11
	909,41

	Cota de fundo (m)
	893,92
	882,51
	887,75
	877,17
	885,23
	884,79

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	PZ-113
	PZ-114
	PZ-115
	PZ-116
	PZ-117
	PZ-118

	Abril 2026 
	Seco
	884,930
	890,039
	885,730
	888,584
	890,820

	Maio 2026 
	Seco
	884,940
	889,949
	885,710
	888,394
	890,660

	Junho 2026 
	Seco
	884,990
	889,929
	885,780
	888,524
	890,530

	Julho 2026
	Seco
	885,050
	889,899
	885,800
	888,364
	890,490

	Agosto 2026
	Seco
	885,090
	889,879
	885,830
	888,354
	890,440

	Setembro 2026
	Seco
	884,990
	889,889
	885,750
	888,394
	890,380



Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-105
	INA-107A
	INA-109
	INA-111
	INA-112
	INA-113

	Cota de topo (m)
	897,49
	903,36
	907,95
	895,29
	908,304
	909,56

	Cota de fundo (m)
	892,06
	885,55
	893,91
	889,98
	901,44
	889,12

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	INA-105
	INA-107A
	INA-109
	INA-111
	INA-112
	INA-113

	Abril 2026 
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	897,770

	Maio 2026 
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	897,600

	Junho 2026 
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	897,600

	Julho 2026
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	897,520

	Agosto 2026
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	897,450

	Setembro 2026
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	897,370



	TAG
	INA-114
	INA-115
	INA-116A
	INA-117
	INA-118

	Cota de topo (m)
	903,55
	903,38
	909,54
	909,55
	903,27

	Cota de fundo (m)
	901,38
	893,52
	888,62
	890,85
	899,40

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	INA-114
	INA-115
	INA-116A
	INA-117
	INA-118

	Abril 2026 
	Seco
	893,893
	892,690
	891,122
	899,400

	Maio 2026 
	Seco
	893,703
	892,420
	891,022
	Seco

	Junho 2026 
	Seco
	893,703
	892,360
	890,952
	Seco

	Julho 2026
	Seco
	893,633
	892,200
	Seco
	Seco

	Agosto 2026
	Seco
	Seco
	892,090
	Seco
	Seco

	Setembro 2026
	Seco
	Seco
	892,030
	Seco
	Seco



Nível do reservatório
	Elevação da crista
	908,50 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	904,65
	4,21

	Maio 2026 
	904,63
	4,23

	Junho 2026 
	904,62
	4,24

	Julho 2026
	904,55
	4,31

	Agosto 2026
	904,35
	4,51

	Setembro 2026
	904,57
	4,29









BARRAGEM B1B4
Piezômetros

	TAG
	PZ-202A
	PZ-207
	PZ-311
	PZ-312
	PZ-315
	PZ-316
	PZ-320
	PZ-323

	Cota de topo (m)
	985,53
	973,88
	977,26
	977,14
	996,12
	996,54
	995,77
	978,14

	Cota de fundo (m)
	974,28
	948,58
	967,68
	977,14
	970,32
	980,36
	939,77
	942,14

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	PZ-202A
	PZ-207
	PZ-311
	PZ-312
	PZ-315
	PZ-316
	PZ-320
	PZ-323

	Abril 2026 
	975,82
	961,07
	Seco
	-
	971,44
	Seco
	977,32
	962,97

	Maio 2026 
	975,78
	960,99
	Seco
	-
	971,43
	Seco
	977,31
	962,88

	Junho 2026 
	975,39
	960,89
	Seco
	-
	971,46
	Seco
	Seco
	962,65

	Julho 2026
	975,19
	960,74
	Seco
	-
	971,52
	Seco
	Seco
	962,55

	Agosto 2026
	974,63
	960,64
	Seco
	-
	971,66
	Seco
	Seco
	962,37

	Setembro 2026
	974,38
	960,57
	Seco
	-
	971,67
	Seco
	Seco
	962,37



	TAG
	PZ-2021-01
	PZ-2021-02
	PZ-2021-03
	PZ-219
	PZ-222
	PZ-313
	PZ-314
	PZ-317

	Cota de topo (m)
	973,37
	973,90
	974,18
	997,13
	982,17
	977,33
	977,60
	997,41

	Cota de fundo (m)
	959,32
	952,73
	959,84
	976,39
	957,38
	950,64
	963,37
	972,23

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	PZ-2021-01
	PZ-2021-02
	PZ-2021-03
	PZ-219
	PZ-222
	PZ-313
	PZ-314
	PZ-317

	Abril 2026 
	966,89
	960,92
	961,20
	978,28
	964,71
	964,92
	964,88
	974,31

	Maio 2026 
	966,83
	960,91
	961,18
	978,36
	964,79
	965,01
	964,97
	974,35

	Junho 2026 
	966,55
	960,75
	960,93
	978,11
	964,57
	964,69
	964,68
	974,47

	Julho 2026
	966,53
	960,68
	960,86
	978,01
	964,52
	964,63
	964,63
	974,50

	Agosto 2026
	966,29
	960,54
	960,68
	977,66
	964,36
	964,45
	964,45
	974,51

	Setembro 2026
	966,20
	960,67
	960,72
	977,50
	964,30
	964,41
	964,41
	974,46



	TAG
	PZ-318A
	PZ-319
	PZ-321
	PZ-2021-04
	PZ-2021-05
	PZ-2021-06

	Cota de topo (m)
	997,24
	983,65
	996,12
	976,44
	976,65
	976,03

	Cota de fundo (m)
	981,20
	954,65
	958,67
	955,48
	943,25
	961,81

	Nível de instrumentos (m)

	Data
	PZ-318A
	PZ-319
	PZ-321
	PZ-2021-04
	PZ-2021-05
	PZ-2021-06

	Abril 2026 
	Seco
	966,80
	Seco
	965,06
	964,53
	965,03

	Maio 2026 
	Seco
	966,86
	Seco
	965,10
	964,53
	965,10

	Junho 2026 
	Seco
	966,52
	Seco
	965,02
	964,20
	964,63

	Julho 2026
	Seco
	966,46
	Seco
	964,97
	964,13
	964,57

	Agosto 2026
	Seco
	966,25
	Seco
	964,68
	964,01
	964,32

	Setembro 2026
	Seco
	966,17
	Seco
	964,72
	963,93
	964,18



Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-201
	INA-203A
	INA-204
	INA-205
	INA-206
	INA-208
	INA-209
	INA-223
	INA-224
	INA-B1-PP-05

	Cota de topo (m)
	997,28
	995,73
	977,81
	997,53
	978,09
	996,69
	986,42
	990,50
	990,20
	965,26

	Cota de fundo (m)
	976,77
	964,43
	963,13
	955,38
	953,49
	973,95
	973,12
	963,29
	975,63
	954,55

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-201
	INA-203A
	INA-204
	INA-205
	INA-206
	INA-208
	INA-209
	INA-223
	INA-224
	INA-B1-PP-05

	Abril 2026 
	Seco
	968,669
	966,934
	966,785
	961,132
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	961,410

	Maio 2026 
	Seco
	968,629
	966,744
	966,685
	960,992
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	961,370

	Junho 2026 
	976,980
	968,609
	966,684
	966,655
	960,972
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	961,370

	Julho 2026
	Seco
	968,569
	966,524
	966,685
	960,772
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	961,460

	Agosto 2026
	Seco
	968,579
	966,454
	966,775
	960,732
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	961,480

	Setembro 2026
	Seco
	968,469
	966,254
	966,815
	960,632
	Seco
	Seco
	Seco
	Seco
	961,470



	TAG
	INA-210
	INA-211
	INA-212
	INA-213
	INA-214
	INA-215
	INA-217
	INA-220

	Cota de topo (m)
	996,94
	985,49
	997,47
	977,69
	996,81
	996,84
	996,92
	976,63

	Cota de fundo (m)
	971,78
	973,04
	961,77
	956,32
	961,38
	963,01
	963,10
	956,00

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-210
	INA-211
	INA-212
	INA-213
	INA-214
	INA-215
	INA-217
	INA-220

	Abril 2026 
	974,830
	974,659
	968,762
	966,014
	968,260
	969,444
	971,380
	964,190

	Maio 2026 
	974,820
	974,569
	968,812
	966,094
	968,370
	969,514
	971,470
	964,250

	Junho 2026 
	974,840
	974,519
	968,822
	966,084
	968,390
	969,524
	971,480
	964,150

	Julho 2026
	974,680
	974,379
	968,712
	965,884
	968,300
	969,564
	971,520
	963,920

	Agosto 2026
	974,950
	974,349
	968,682
	965,794
	968,250
	969,514
	971,460
	963,840

	Setembro 2026
	975,000
	974,309
	968,632
	965,674
	968,110
	969,394
	971,290
	963,710



	TAG
	INA-221
	INA-225A
	INA-B4-PP-01
	INA-B4-PP-02
	INA-226

	Cota de topo (m)
	983,17
	976,29
	969,87
	967,71
	984,08

	Cota de fundo (m)
	958,49
	955,71
	957,57
	946,83
	966,85

	Nível dos instrumentos (m)

	Data
	INA-221
	INA-225A
	INA-B4-PP-01
	INA-B4-PP-02
	INA-226

	Abril 2026 
	964,670
	964,600
	963,320
	963,810
	969,520

	Maio 2026 
	964,770
	964,590
	963,290
	963,380
	969,430

	Junho 2026 
	964,690
	964,540
	963,290
	963,380
	969,430

	Julho 2026
	964,440
	964,250
	962,940
	963,160
	969,240

	Agosto 2026
	964,360
	964,130
	962,830
	963,070
	969,140

	Setembro 2026
	964,230
	963,840
	962,750
	962,900
	968,930





Nível do reservatório
	Elevação da crista
	998,00 (m)


	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril 2026 
	961,73
	

	Maio 2026 
	960,85
	

	Junho 2026 
	960,77
	

	Julho 2026
	960,83
	

	Agosto 2026
	960,72
	

	Setembro 2026
	960,47
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Baseado nos níveis d’água dos Indicadores dos Níveis de Água e Piezômetros, as leituras dos instrumentos estão dentro dos valores admissíveis para a condição estável para as barragens E, F, B2, B5 e B6 do Complexo Minero-Químico de Araxá - CMA.
A análise das leituras do nível de água do reservatório também indica valores em normalidade para a estabilidade da estrutura.
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