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[bookmark: _Toc200355972][bookmark: _Toc209839628][bookmark: _Toc239739748][bookmark: _Ref485027592][bookmark: _Toc195066549][bookmark: _Toc242877326][bookmark: _Toc242877644][bookmark: S1][bookmark: OP2_ZnWbZGXj][bookmark: _Toc191809765][bookmark: _Hlk514586152]INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível de água das barragens pertencentes ao Complexo Mineração de Tapira MG, de modo a atender a obrigação estabelecida na lei estadual do Estado de Minas Gerais nº 23.291/2019, art. 14, VII, alínea “b”.

[bookmark: _Toc195066550][bookmark: _Toc242877327][bookmark: _Toc242877645]OBJETIVOS

O objetivo deste documento é apresentar para as barragens BA3, BD2, BD5, BL1, BR e BRI, as leituras realizadas no período de 01 de abril de 2026 a setembro de 2026, a sua respectiva avaliação e comentário final sobre a condição da barragem.

[bookmark: _Toc195066551][bookmark: _Toc242877328][bookmark: _Toc242877646]APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE LEITURAS DOS INTRUMENTOS E NIVEL D’ÁGUA DO RESERVATÓRIO
Para obtenção das leituras há equipe dedicada e específica para o monitoramento das estruturas, que segue como diretrizes o manual de operação das barragens BA3, BD2, BD5, BL1, BR e BRI.  A anotação de responsabilidade técnica do monitoramento está apresentada no Anexo 01, os registros das leituras dos instrumentos piezômetros (PZ), indicadores de nível d’água (INA) e nível do reservatório estão apresentados abaixo. Os valores apresentados para as leituras dos PZ’s e INA’s correspondem a distância entre topo do instrumento e o nível d’água.










3.1 [bookmark: _Toc242877329][bookmark: _Toc242877647]bARRAGEM BA3
Piezômetros
	TAG
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4
	PZ-5

	Cota Topo (m)
	1124,50
	1117,16
	1116,81
	1124,17
	1117,18

	Cota Fundo (m)
	1115,60
	1.108,41
	1.100,50
	1.111,18
	1.106,25

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4
	PZ-5

	Abril/26
	Removido
	1113,70
	1115,06
	1117,63
	1115,05

	Mai/o26
	Removido
	1113,25
	1114,74
	1116,92
	1114,59

	Junho/26
	Removido
	1113,01
	1114,43
	1116,42
	1114,28

	Julho/26
	Removido
	1112,79
	1114,40
	1116,11
	1114,06

	Agosto/26
	Removido
	1112,61
	1114,34
	1115,81
	1113,86

	Setembro/26
	Removido
	1112,52
	1114,36
	1115,65
	1113,76


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4

	Cota Topo (m)
	1122,49
	1115,31
	1112,47
	1122,67

	Cota Fundo (m)
	1101,76
	1103,16
	1103,63
	1109,67

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4

	Abril/26
	1116,56
	1114,56
	1110,19
	1118,20

	Mai/o26
	1116,09
	1114,24
	1109,95
	1117,71

	Junho/26
	1115,73
	1114,03
	1109,82
	1117,32

	Julho/26
	1115,52
	1114,01
	1109,75
	1117,18

	Agosto/26
	1115,36
	1113,89
	1109,69
	1117,07

	Setembro/26
	1115,26
	1113,82
	1109,66
	1117,07


Nível do reservatório
	Elevação da crista
	1123,00 m

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	1.118,73
	4,27

	Mai/o26
	1.118,67
	4,33

	Junho/26
	1.118,47
	4,53

	Julho/26
	1.118,46
	4,54

	Agosto/26
	1.118,45
	4,55

	Setembro/26
	1.118,45
	4,55







3.2 [bookmark: _Toc242877330][bookmark: _Toc242877648]bARRAGEM Bd2
	TAG
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4

	Cota Topo (m)
	1151,74
	1150,61
	1154,32
	1157,80

	Cota Fundo (m)
	1142,61
	1139,64
	1143,27
	1147,74

	Cota nível de água (m)

	TAG
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4

	Abril/26
	1148,74
	1145,05
	1147,07
	1150,16

	Mai/o26
	1148,59
	1144,86
	1146,61
	1150,00

	Junho/26
	1148,57
	1144,80
	1146,47
	1149,97

	Julho/26
	1148,67
	1144,75
	1146,33
	1149,85

	Agosto/26
	1148,63
	1144,72
	1146,22
	1149,85

	Setembro/26
	1148,64
	1144,66
	1146,15
	1149,83


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4A
	INA-5A
	INA-6
	INA-7
	INA-8
	INA-9

	Cota Topo (m)
	1168,134
	1167,14
	1167,22
	1157,16
	1157,43
	1150,48
	1157,53
	1149,30
	1157,80

	Cota Fundo (m)
	1149,494
	1145,97
	1147,84
	1137,58
	1142,84
	1142,46
	1140,68
	1140,62
	1146,78

	Cota nível de água (m)

	TAG
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4A
	INA-5A
	INA-6
	INA-7
	INA-8
	INA-9

	Abril/26
	1158,31
	1158,14
	1150,36
	1149,00
	1149,60
	1144,75
	1145,78
	1144,61
	1152,97

	Mai/o26
	1158,10
	1157,91
	1150,01
	1148,62
	1149,09
	1144,56
	1145,56
	1144,49
	1152,89

	Junho/26
	1158,04
	1157,86
	1149,89
	1148,50
	1148,72
	1144,48
	1145,47
	1144,36
	1152,86

	Julho/26
	1157,96
	1157,69
	1149,76
	1148,37
	1148,40
	1144,44
	1145,65
	1144,36
	1152,84

	Agosto/26
	1157,85
	1157,60
	1149,64
	1148,25
	1148,22
	1144,40
	1145,53
	1144,45
	1152,78

	Setembro/26
	1157,77
	1157,53
	1149,48
	1148,07
	1148,02
	1144,30
	1145,33
	1144,35
	1152,71



Nível do reservatório
	Elevação da crista
	1165,30 m

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	08/09/2026
	RESERVATÓRIO SECO








3.3 [bookmark: _Toc242877331][bookmark: _Toc242877649]BARRAGEM BD5
Piezômetros
	TAG
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4
	PZ-5
	PZ-6
	PZ-7

	Cota Topo (m)
	1133,07
	1132,76
	1129,75
	1135,62
	1149,46
	1149,41

	Cota Fundo (m)
	1123,51
	1121,08
	1119,00
	1120,68
	1125,32
	1123,34

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4
	PZ-5
	PZ-6
	PZ-7

	Abril/26
	1124,88
	1124,32
	1121,62
	1122,10
	1130,33
	1129,87

	Mai/o26
	1124,57
	1124,23
	1120,71
	1121,95
	1130,21
	1129,09

	Junho/26
	1124,43
	1124,22
	1120,31
	1121,86
	1130,17
	1128,68

	Julho/26
	1124,30
	1124,18
	1120,25
	1121,79
	1130,12
	1128,43

	Agosto/26
	1124,24
	1124,17
	1120,06
	1121,76
	1130,10
	1128,34

	Setembro/26
	1124,27
	1124,20
	1120,05
	1121,78
	1130,12
	1128,35



	TAG
	PZ-8
	PZ-9
	PZ-10
	PZ-11
	PZ-12

	Cota Topo (m)
	1136,10
	1136,05
	1122,80
	1124,17
	1149,44

	Cota Fundo (m)
	1122,89
	1122,73
	1110,48
	1111,61
	1126,64

	Cota nível de água (m)

	

	Data
	PZ-8
	PZ-9
	PZ-10
	PZ-11
	PZ-12

	Abril/26
	1127,97
	1125,57
	1117,01
	1116,85
	1130,71

	Mai/o26
	1127,25
	1125,46
	1116,88
	1116,75
	1130,38

	Junho/26
	1126,92
	1125,47
	1116,84
	1116,75
	1130,25

	Julho/26
	1126,72
	1125,38
	1116,75
	1116,69
	1130,15

	Agosto/26
	1126,61
	1125,36
	1116,72
	1116,67
	1130,14

	Setembro/26
	1126,65
	1125,41
	1116,79
	1116,77
	1130,17









Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4
	INA-5
	INA-6
	INA-7A

	Cota Topo (m)
	1149,28
	1149,19
	1149,15
	1149,50
	1149,12
	1149,58
	1135,58

	Cota Fundo (m)
	1137,37
	1136,41
	1133,20
	1131,87
	1133,32
	1134,01
	1122,10

	Cota nível de água (m)
	

	Data
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4
	INA-5
	INA-6
	INA-7A

	Abril/26
	seco
	seco
	seco
	1132,42
	1134,70
	1134,64
	1124,69

	Mai/o26
	seco
	seco
	seco
	seco
	1133,72
	1134,08
	1124,08

	Junho/26
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	1123,58

	Julho/26
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	1134,18
	1123,19

	Agosto/26
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	1134,30
	1123,09

	Setembro/26
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	1122,99



	TAG
	INA-9
	INA-11A
	INA-12
	INA-14
	INA-15

	Cota Topo (m)
	1130,23
	1149,21
	1149,60
	1126,35
	1129,06

	Cota Fundo (m)
	1116,7
	1131,60
	1.131,87
	1117,35
	1119,98

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-9
	INA-11
	INA-12
	INA-14
	INA-15

	Abril/26
	seco
	1132,47
	1132,09
	1123,35
	1123,03

	Mai/o26
	seco
	seco
	seco
	1123,27
	1122,81

	Junho/26
	seco
	seco
	seco
	1123,25
	1122,67

	Julho/26
	seco
	seco
	seco
	1123,16
	1122,58

	Agosto/26
	seco
	seco
	seco
	1123,15
	1122,52

	Setembro/26
	seco
	seco
	seco
	1123,24
	1122,61


Nível do reservatório
	Elevação da crista
	1148,20 m

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	1.145,25
	2,95

	Mai/o26
	1.145,05
	3,15

	Junho/26
	1.145,15
	3,05

	Julho/26
	1.145,19
	3,01

	Agosto/26
	1.145,05
	3,15

	Setembro/26
	1.145,12
	3,08












3.4 [bookmark: _Toc242877332][bookmark: _Toc242877650]barragem bl-1

Piezômetros
	TAG
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-21
	PZ-23
	PZ 24-A

	Cota Topo (m)
	1189,98
	1169,62
	1227,41
	1227,69
	1227,20

	Cota Fundo (m)
	1167,80
	1142,27
	1205,59
	1209,81
	1183,85

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-21
	PZ-23
	PZ 24-A

	Abril/26
	1178,76
	1153,16
	1208,39
	seco
	1192,13

	Mai/o26
	1177,99
	1152,42
	1208,26
	seco
	1192,10

	Junho/26
	1177,49
	1151,90
	1208,14
	seco
	1192,14

	Julho/26
	1177,02
	1151,18
	1207,95
	seco
	1192,24

	Agosto/26
	1176,25
	1150,26
	1207,56
	seco
	1192,50

	Setembro/26
	1176,01
	1149,98
	1207,39
	seco
	1192,53



	TAG
	PZ 25-A
	PZ-26
	PZ-27
	PZ-29
	PZ-30
	PZ-46
	PZ-47
	PZ 48

	Cota Topo (m)
	1227,29
	1194,23
	1213,98
	1206,38
	1211,34
	1217,88
	1217,53
	1216,51

	Cota Fundo (m)
	1165,46
	1183,43
	1203,08
	1183,80
	1177,91
	1211,33
	1204,43
	1206,85

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ 25-A
	PZ-26
	PZ-27
	PZ-29
	PZ-30
	PZ-46
	PZ-47
	PZ 48

	Abril/26
	1184,14
	1183,65
	1207,95
	1197,26
	1206,67
	seco
	1207,13
	1212,11

	Mai/o26
	1184,07
	seco
	1207,61
	1197,30
	1206,54
	seco
	1206,72
	1211,23

	Junho/26
	1184,05
	seco
	1207,57
	1197,32
	1206,45
	seco
	1206,53
	1211,23

	Julho/26
	1184,04
	seco
	1207,37
	1197,30
	1206,46
	seco
	1206,37
	1210,40

	Agosto/26
	1184,00
	seco
	1206,36
	1197,07
	1206,04
	seco
	1205,95
	1209,79

	Setembro/26
	1183,96
	seco
	1206,15
	1196,98
	1205,93
	seco
	1205,70
	1209,81












	TAG
	PZ 50-A
	PZ 51-A
	PZ 53-A
	PZ-54
	PZ 101
	PZ 102
	PZ 103
	PZ 104

	Cota Topo (m)
	1187,58
	1187,42
	1187,39
	1178,61
	1226,92
	1220,10
	1207,53
	1208,08

	Cota Fundo (m)
	1148,65
	1143,10
	1157,71
	1142,98
	1216,82
	1192,56
	1185,87
	1179,90

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ 50-A
	PZ 51-A
	PZ 53-A
	PZ-54
	PZ 101
	PZ 102
	PZ 103
	PZ 104

	Abril/26
	1159,62
	1151,44
	1161,75
	1147,75
	seco
	1195,35
	1189,01
	seco

	Mai/o26
	1159,29
	1151,42
	1161,72
	1147,73
	seco
	1194,83
	1188,56
	seco

	Junho/26
	1159,04
	1151,43
	1161,64
	1147,72
	seco
	1194,48
	1188,21
	seco

	Julho/26
	1158,75
	1151,64
	1161,52
	1147,69
	seco
	1194,06
	1187,79
	seco

	Agosto/26
	1158,46
	1151,74
	1161,41
	1148,17
	seco
	1193,47
	1187,13
	seco

	Setembro/26
	1158,36
	1151,74
	1161,37
	1148,16
	seco
	1193,30
	1186,95
	seco



	TAG
	PZ 105
	PZ 106
	PZ 107
	PZ 108
	PZ 109
	PZ 110
	PZ 111
	PZ 112

	Cota Topo (m)
	1186,42
	1208,37
	1227,23
	1208,75
	1196,73
	1168,68
	1208,53
	1178,26

	Cota Fundo (m)
	1170,19
	1155,32
	1150,28
	1152,33
	1128,76
	1131,96
	1147,87
	1151,56

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ 105
	PZ 106
	PZ 107
	PZ 108
	PZ 109
	PZ 110
	PZ 111
	PZ 112

	Abril/26
	1171,31
	1166,61
	1171,66
	1166,79
	1153,35
	1140,76
	1164,75
	1157,38

	Mai/o26
	1170,95
	1166,52
	1171,70
	1166,66
	1153,31
	1140,73
	1164,69
	1157,26

	Junho/26
	1170,58
	1166,48
	1171,68
	1166,64
	1153,29
	1140,72
	1164,68
	1157,17

	Julho/26
	seco
	1166,49
	1171,71
	1166,67
	1153,30
	1140,69
	1164,71
	1157,07

	Agosto/26
	seco
	1166,43
	1171,87
	1166,72
	1153,35
	1140,84
	1164,82
	1157,49

	Setembro/26
	seco
	1166,42
	1171,86
	1166,71
	1153,36
	1140,83
	1164,82
	1157,47













	TAG
	PZ 113
	PZ 114
	PZ 115
	PZ 116
	PZ 117
	PZ 118
	PZ 119
	PZ 120

	Cota Topo (m)
	1217,76
	1196,23
	1186,62
	1217,47
	1207,47
	1216,78
	1227,48
	1217,65

	Cota Fundo (m)
	1163,84
	1168,90
	1170,45
	1193,71
	1189,58
	1205,97
	1211,30
	1205,06

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ 113
	PZ 114
	PZ 115
	PZ 116
	PZ 117
	PZ 118
	PZ 119
	PZ 120

	Abril/26
	1178,75
	1169,28
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Mai/o26
	1178,66
	1169,33
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Junho/26
	1178,65
	1169,31
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Julho/26
	1178,70
	1169,26
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Agosto/26
	1178,81
	1169,81
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco

	Setembro/26
	1178,80
	1169,79
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco
	seco



	TAG
	PZ 121
	PZ 123
	PZ 124
	PZ 125
	PZ 126
	PZ 128

	Cota Topo (m)
	1220,95
	1227,45
	1218,38
	1208,05
	1216,50
	1216,12

	Cota Fundo (m)
	1204,15
	1205,70
	1202,13
	1196,09
	1213,33
	1189,85

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ 121
	PZ 123
	PZ 124
	PZ 125
	PZ 126
	

	Abril/26
	1217,72
	1216,07
	1209,69
	1203,73
	seco
	1214,02

	Mai/o26
	1217,39
	1215,59
	1209,55
	1203,64
	seco
	1213,47

	Junho/26
	1217,16
	1215,22
	1209,41
	1203,58
	seco
	1213,31

	Julho/26
	1216,88
	1214,80
	1209,24
	1203,60
	seco
	1213,26

	Agosto/26
	1216,27
	1214,21
	1209,57
	1203,34
	seco
	1212,75

	Setembro/26
	1216,06
	1214,00
	1208,80
	1203,28
	seco
	1212,62









	TAG
	PZ 129
	PZ 130
	PZ 1131A
	PZ 131B
	PZ 131C
	PZ 132A
	PZ132B
	PZ132C

	Cota Topo (m)
	1225,60
	1227,77
	1226,02
	1226,02
	1226,02
	1195,65
	1195,65
	1195,65

	Cota Fundo (m)
	1193,42
	1211,67
	1133,02
	1148,02
	1173,02
	1127,65
	1137,65
	1159,65

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ 129
	PZ 130
	PZ 1131A
	PZ 131B
	PZ 131C
	PZ 132A
	PZ132B
	PZ132C

	Abril/26
	1214,24
	1213,83
	1164,90
	1170,54
	1177,73
	1153,56
	1156,44
	1161,94

	Mai/o26
	1214,15
	1213,80
	1164,91
	1170,53
	1177,62
	1153,55
	1156,44
	1161,93

	Junho/26
	1214,14
	1213,79
	1164,88
	1170,49
	1177,48
	1153,51
	1156,40
	1161,87

	Julho/26
	1213,93
	1213,65
	1164,93
	1170,55
	1177,46
	1153,51
	1156,43
	1161,92

	Agosto/26
	1213,55
	1213,47
	1165,01
	1170,63
	1177,51
	1153,54
	1156,49
	1162,05

	Setembro/26
	1213,39
	1213,41
	1165,02
	1170,63
	1177,49
	1153,54
	1156,50
	1162,07


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-5B
	INA-6A
	INA-7B
	INA-8A
	INA-12A
	INA-13
	INA-14
	INA-15A

	Cota Topo (m)
	1218,43
	1226,98
	1227,15
	1218,13
	1227,25
	1191,67
	1188,02
	1186,88

	Cota Fundo (m)
	1168,59
	1153,42
	1166,98
	1161,99
	1198,76
	1156,74
	1147,70
	1162,45

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-5B
	INA-6A
	INA-7B
	INA-8A
	INA-12A
	INA-13
	INA-14
	INA-15A

	Abril/26
	1173,01
	1174,22
	1181,60
	1173,92
	seco
	1162,92
	1152,04
	seco

	Mai/o26
	1172,99
	1174,57
	1181,57
	1173,84
	seco
	1162,94
	1152,07
	seco

	Junho/26
	1172,75
	1174,48
	1181,53
	1173,73
	seco
	1162,93
	1152,07
	seco

	Julho/26
	1172,79
	1174,87
	1181,58
	1173,75
	seco
	1162,91
	1152,09
	seco

	Agosto/26
	1173,01
	1174,93
	1181,67
	1173,79
	seco
	1162,98
	1152,13
	seco

	Setembro/26
	1173,13
	1174,96
	1181,70
	1173,78
	seco
	1163,02
	1152,15
	seco



	TAG
	INA-16A
	INA-17
	INA-18
	INA-19 A
	INA-20
	INA-21
	INA-23

	Cota Topo (m)
	1178,70
	1224,72
	1225,89
	1227,48
	1227,68
	1227,76
	1227,43

	Cota Fundo (m)
	1142,98
	1200,22
	1195,91
	1201,58
	1198,09
	1216,31
	1214,74

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-16A
	INA-17
	INA-18
	INA-19 A
	INA-20
	INA-21
	INA-23

	Abril/26
	1149,15
	seco
	seco
	1202,55
	1207,50
	1216,64
	1216,79

	Mai/o26
	1149,15
	seco
	seco
	1202,60
	1207,57
	1216,45
	1216,20

	Junho/26
	1149,15
	seco
	seco
	1202,83
	1207,72
	seco
	1215,90

	Julho/26
	1149,11
	seco
	seco
	1202,96
	1207,80
	1216,77
	1215,96

	Agosto/26
	1149,49
	seco
	seco
	1202,95
	1207,61
	seco
	1215,93

	Setembro/26
	1149,50
	seco
	seco
	1202,85
	1207,41
	seco
	1215,86



	TAG
	INA-24
	INA-25
	INA-26
	INA-33A
	INA-34
	INA-35
	INA-50A

	Cota Topo (m)
	1226,41
	1227,53
	1227,51
	1227,40
	1217,50
	1227,67
	1187,73

	Cota Fundo (m)
	1216,24
	1207,19
	1209,31
	1208,40
	1210,93
	1216,03
	1154,84

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-24
	INA-25
	INA-26
	INA-33A
	INA-34
	INA-35
	INA-50A

	Abril/26
	seco
	1207,32
	seco
	1210,31
	seco
	seco
	seco

	Mai/o26
	seco
	1207,37
	seco
	1210,26
	seco
	seco
	seco

	Junho/26
	seco
	seco
	seco
	1210,14
	seco
	seco
	seco

	Julho/26
	seco
	seco
	seco
	1210,10
	seco
	seco
	seco

	Agosto/26
	seco
	seco
	seco
	1209,96
	seco
	seco
	seco

	Setembro/26
	seco
	seco
	seco
	1209,63
	seco
	seco
	seco



	TAG
	INA 51-A
	INA-52 (E) 
	INA-53 (E)
	INA-54
	INA-101
	INA-102
	INA-103
	INA-104

	Cota Topo (m)
	1187,47
	1184,31
	1186,22
	1187,87
	1192,68
	1168,46
	1227,61
	1227,45

	Cota Fundo (m)
	1142,18
	1143,54
	1155,37
	1146,04
	1185,13
	1154,78
	1219,14
	1216,22

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA 51-A
	INA-52 (E) 
	INA-53 (E)
	INA-54
	INA-101
	INA-102
	INA-103
	INA-104

	Abril/26
	1152,85
	1149,78
	1162,09
	1152,18
	seco
	seco
	seco
	seco

	Mai/o26
	1152,49
	1149,79
	1162,08
	1152,30
	seco
	seco
	seco
	1219,77

	Junho/26
	1152,48
	1149,84
	1161,94
	1152,43
	seco
	seco
	seco
	1219,84

	Julho/26
	1152,42
	1149,84
	1161,86
	1152,08
	seco
	seco
	seco
	seco

	Agosto/26
	1152,53
	1149,83
	1161,78
	1152,41
	seco
	seco
	seco
	1219,83

	Setembro/26
	1152,54
	1149,82
	1161,73
	1152,45
	seco
	seco
	seco
	seco



	TAG
	INA-105
	INA-106
	INA 107
	INA 108
	INA 109
	INA 110
	INA 111
	INA112

	Cota Topo (m)
	1178,54
	1181,62
	1182,19
	1175,47
	1161,04
	1160,85
	1178,54
	1226,87

	Cota Fundo (m)
	1147,43
	1131,72
	1194,47
	1144,72
	1131,97
	1136,92
	1147,43
	1166,67

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-105
	INA-106
	INA 107
	INA 108
	INA 109
	INA 110
	INA 111
	INA112

	Abril/26
	seco
	1207,93
	1175,40
	1166,53
	seco
	seco
	seco
	1184,61

	Mai/o26
	seco
	1207,82
	1175,37
	1166,51
	seco
	seco
	seco
	1184,62

	Junho/26
	seco
	1207,66
	1175,30
	1166,42
	seco
	seco
	seco
	1184,47

	Julho/26
	seco
	1207,53
	1175,35
	1166,47
	seco
	seco
	seco
	1184,64

	Agosto/26
	seco
	1207,47
	1175,41
	1166,68
	seco
	seco
	seco
	1184,61

	Setembro/26
	seco
	1207,30
	1175,48
	1166,73
	seco
	seco
	seco
	1184,79



Nível do reservatório
	Elevação da crista
	1226,22 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	1.224,24
	1,99

	Mai/o26
	1.223,94
	2,28

	Junho/26
	1.223,57
	2,65

	Julho/26
	1.223,63
	2,59

	Agosto/26
	1.223,46
	2,76

	Setembro/26
	1.223,29
	2,93




3.5 [bookmark: _Toc242877333][bookmark: _Toc242877651]BARRAGEM br
Piezômetros
	TAG
	PZ-101
	PZ-104(Kpa)
	PZ-109
	PZ-110

	Cota Topo (m)
	1177,11
	1180,76
	1191,33
	1182,11

	Cota Fundo (m)
	1146,00
	1134,76
	1143,13
	1155,72

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-101
	PZ-104
	PZ-109
	PZ-110

	Abril/26
	1156,79
	1153,51
	1159,12
	1164,43

	Mai/o26
	1157,27
	1153,30
	1158,36
	1164,66

	Junho/26
	1156,05
	1152,22
	1157,02
	1165,14

	Julho/26
	1154,63
	1151,09
	1156,38
	1165,16

	Agosto/26
	Danificado
	1150,47
	1155,60
	1164,78

	Setembro/26
	Danificado
	1198,30
	Danificado
	1164,64




	TAG
	PZ-111
	PZ-112
	PZ-113
	PZ-115
	PZ-116

	Cota Topo (m)
	1202,47
	1183,64
	1202,33
	1160,63
	1210,31

	Cota Fundo (m)
	1155,12
	1142,58
	1161,62
	1136,63
	1174,32

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-111
	PZ-112
	PZ-113
	PZ-115
	PZ-116

	Abril/26
	1163,39
	1157,89
	1162,71
	1147,65
	1183,78

	Mai/o26
	1163,07
	1157,72
	1162,32
	1147,56
	1183,26

	Junho/26
	1162,36
	1156,70
	1161,97
	1147,07
	1183,40

	Julho/26
	1162,00
	1154,43
	1162,00
	1146,46
	1183,30

	Agosto/26
	1161,63
	1154,61
	1161,99
	1145,87
	1183,23

	Setembro/26
	1161,08
	1152,90
	seco
	1145,33
	1182,92


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-1
	INA-2
	INA-3(kpa)
	INA-4(kpa)
	INA-5
	INA-6(kpa)

	Cota Topo (m)
	1202,51
	1202,34
	1181,41
	1171,21
	1202,93
	1182,74

	Cota Fundo (m)
	1164,25
	1160,10
	1146,81
	1142,86
	1157,08
	1145,12

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-1
	INA-2
	INA-3(kpa)
	INA-4(kpa)
	INA-5
	INA-6(kpa)

	Abril/26
	1166,210
	seco
	1153,13
	1153,16
	1161,21
	1153,57

	Mai/o26
	seco
	seco
	1152,97
	1152,99
	1160,65
	1153,46

	Junho/26
	seco
	seco
	1151,95
	1152,00
	1159,62
	1152,38

	Julho/26
	seco
	seco
	1150,79
	1150,82
	1159,26
	1151,10

	Agosto/26
	seco
	seco
	1149,92
	1149,99
	1159,16
	1150,28

	Setembro/26
	seco
	seco
	1149,00
	1148,99
	1159,29
	1149,27



	TAG
	INA-7(kpa)
	INA-8
	INA-9
	INA-101
	INA-103

	Cota Topo (m)
	1170,81
	1203,11
	1202,39
	1178,58
	1191,31

	Cota Fundo (m)
	1142
	1161,89
	1180
	1149,55
	1146,09

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-7(kpa)
	INA-8
	INA-9
	INA-101
	INA-103

	Abril/26
	1151,48
	1164,25
	1183,56
	1157,27
	1159,26

	Mai/o26
	1151,40
	1163,87
	1183,82
	1155,57
	1158,39

	Junho/26
	1150,44
	seco
	1183,73
	1155,77
	1156,90

	Julho/26
	1149,27
	seco
	1183,78
	1154,44
	1155,99

	Agosto/26
	1148,50
	seco
	1183,76
	Danificado
	1154,04

	Setembro/26
	1147,57
	seco
	1183,63
	Danificado
	1154,36



	TAG
	INA-OE-01

	Cota Topo (m)
	1163,82

	Cota Fundo (m)
	1150,36

	
	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-OE-01

	Abril/26
	1157,01

	Mai/o26
	1156,74

	Junho/26
	1156,68

	Julho/26
	1156,56

	Agosto/26
	1156,55

	Setembro/26
	1156,90



Nível do reservatório
	Elevação da crista
	1203,43 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	1195,14
	6,86

	Mai/o26
	1194,59
	7,42

	Junho/26
	1194,33
	7,68

	Julho/26
	1195,35
	6,66

	Agosto/26
	1193,46
	8,55

	Setembro/26
	1194,08
	7,93



3.6 [bookmark: _Toc242877334][bookmark: _Toc242877652]barragem bri
Piezômetros
	TAG
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4
	PZ-5
	PZ-6
	PZ-7

	Cota Topo (m)
	1080,42
	1070,71
	1080,30
	1060,97
	1080,37
	1060,88
	1080,53

	Cota Fundo (m)
	1050,34
	1060,52
	1041,62
	1038,70
	1050,25
	1046,65
	1048,22

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-1
	PZ-2
	PZ-3
	PZ-4
	PZ-5
	PZ-6
	PZ-7

	Abril/26
	1059,49
	seco
	1054,80
	1049,20
	1052,43
	1049,53
	1059,08

	Mai/o26
	1059,23
	seco
	1054,61
	1049,07
	1052,23
	1049,38
	1059,22

	Junho/26
	1059,20
	seco
	1054,61
	1048,97
	1052,17
	1049,36
	1059,36

	Julho/26
	1059,17
	seco
	1054,58
	1048,95
	1052,10
	1049,32
	1059,50

	Agosto/26
	1059,42
	seco
	1054,52
	1048,93
	1052,03
	1049,28
	1059,45

	Setembro/26
	1059,42
	seco
	1054,53
	1048,93
	1051,99
	1049,26
	1059,38




	TAG
	PZ-8
	PZ-9
	PZ-10
	PZ-11
	PZ-12
	PZ-13

	Cota Topo (m)
	1070,75
	1063,57
	1060,54
	1060,61
	1080,58
	1078,52

	Cota Fundo (m)
	1061,42
	1046,84
	1046,16
	1047,29
	1052,63
	1055,17

	Cota nível de água (m)

	Data
	PZ-8
	PZ-9
	PZ-10
	PZ-11
	PZ-12
	PZ-13

	Abril/26
	seco
	1053,63
	1053,75
	1049,67
	1062,88
	seco

	Mai/o26
	seco
	1053,48
	1053,59
	1049,52
	1062,96
	seco

	Junho/26
	seco
	1053,47
	1053,58
	1049,51
	1063,04
	seco

	Julho/26
	seco
	1053,45
	1053,56
	1049,49
	1062,98
	seco

	Agosto/26
	seco
	1053,42
	1053,56
	1049,71
	1063,00
	seco

	Setembro/26
	seco
	1053,44
	1053,58
	1049,70
	1063,04
	seco


Indicadores de nível d’água
	TAG
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4
	INA-5
	INA-6
	INA-7
	INA-8

	Cota Topo (m)
	1070,65
	1070,64
	1060,88
	1070,67
	1060,95
	1070,79
	1080,31
	1080,36

	Cota Fundo (m)
	1060,79
	1045,66
	1040,27
	1053,21
	1047,82
	1061,33
	1061,87
	1061,08

	Cota nível de água (m)

	Data
	INA-1
	INA-2
	INA-3
	INA-4
	INA-5
	INA-6
	INA-7
	INA-8

	Abril/26
	seco
	1051,42
	1049,15
	1053,44
	1049,73
	seco
	1069,91
	1068,91

	Mai/o26
	seco
	1051,26
	1049,11
	1053,42
	1049,63
	seco
	1069,85
	1068,89

	Junho/26
	seco
	1051,21
	1049,11
	1053,41
	1049,58
	seco
	1069,94
	1068,90

	Julho/26
	seco
	1051,10
	1049,09
	1053,37
	1049,51
	seco
	1069,88
	1068,89

	Agosto/26
	seco
	1051,08
	1049,08
	seco
	1049,49
	seco
	1069,85
	1068,99

	Setembro/26
	seco
	1051,02
	1049,07
	seco
	1049,43
	seco
	1069,77
	1068,99



	TAG
	INA-9
	INA-10
	INA-11
	INA-12-A
	INA-13
	INA-14
	INA-15

	Cota Topo (m)
	1064,77
	1072,34
	1080,35
	1080,54
	1080,54
	1066,96
	1057,66

	Cota Fundo (m)
	1046,05
	1046,21
	1059,28
	1059,42
	1059,42
	1056,56
	1052,86

	Cota nível de água (m)
	

	Data
	INA-9
	INA-10
	INA-11
	INA-12-A
	INA-13
	INA-14
	INA-15

	Abril/26
	1050,15
	1050,71
	1067,85
	1062,11
	1050,24
	1063,84
	1055,65

	Mai/o26
	1050,08
	1050,60
	1067,94
	1062,14
	1050,15
	1063,89
	1055,61

	Junho/26
	1050,04
	1050,59
	1067,90
	1062,17
	1050,12
	1063,78
	1055,61

	Julho/26
	1050,01
	1050,53
	1068,06
	1062,14
	1050,10
	1063,69
	1055,58

	Agosto/26
	1049,99
	1050,41
	1068,00
	1062,09
	1050,31
	1063,70
	1055,56

	Setembro/26
	1049,98
	1050,38
	1067,95
	1062,10
	1050,31
	1063,50
	1055,55



Nível do reservatório
	Elevação da crista
	1079,50 (m)

	Data
	Nível D'água (m)
	Borda livre (m)

	Abril/26
	1.073,96
	5,55

	Mai/o26
	1.073,90
	5,61

	Junho/26
	1.073,88
	5,63

	Julho/26
	1.073,88
	5,63

	Agosto/26
	1.073,86
	5,64

	Setembro/26
	1.073,90
	5,61



[bookmark: _Toc195066552][bookmark: _Toc242877335][bookmark: _Toc242877653]aNÁLISE DAS LEITURAS
Baseado nos níveis d’água dos Indicadores dos Níveis de Água e Piezômetros, as leituras dos instrumentos estão dentro dos valores admissíveis para a condição estável para as barragens BA3, BD2, BD5, BL1, BR e BRI do Complexo Mineração de Tapira - CMT.
A análise das leituras dos níveis de água dos reservatórios também indica valores em normalidade para a estabilidade das estruturas.
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ART de Obra e Serviço – Barragem BA3
[image: ]

ART de Obra e Serviço – Barragem BD2
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ART de Obra e Serviço – Barragem BD5
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ART de Obra e Serviço – Barragem BL1
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ART de Obra e Serviço – Barragem BR
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ART de Obra e Serviço – Barragem BRI
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